|  |  |
| --- | --- |
| 高档无创呼吸机招标参数 | |
| 1、 | 适用病人：成人儿童(≥20 kg) |
| 2、 | 通气模式及操作模式： |
| 2.1 | 持续气道正压 |
| 2.2 | 自主/备用 |
| 2.3 | 压力控制通气 |
| 2.4 | 平均容量保证压力支持 |
| \*2.5 | 大于11 英寸彩色LCD 彩色液晶触摸屏操作 |
| 2.6 | 配备内置电池。 |
| 3、 | 设置： |
| 3.1 | C-Flex：关闭, 1-3 档可调 |
| 3.2 | CPAP：4-25cmH2O 可调 |
| 3.3 | EPAP：4-25cmH2O 可调 |
| 3.4 | IPAP：4-40cmH2O 可调 |
| \*3.5 | FiO2：21%-100%连续可调 |
| \*3.6 | 全自动吸气触发和吸气切换 |
| 4、 | 保修：叁年 |
| 5、 | 到货期：三天 |

数量：一台。