**腹腔镜手术器械技术参数**

**一、弯剪 2把**

1.1、PEEK材质单极操作无锁手柄，可高温高压消毒

1.2、直径5mm弯形剪刀，可高温高压消毒

**二、L型电钩 1把**

**三、电钩线（含8mm转换接头） 1个**

**四、直式持针器，长33CM 1把**

4.1、持针器手柄，可高温高压消毒

4.2、持针器，直径5mm，带保护装置

**五、直角钳，直径5mm 2把**

5.1、PEEK材质单极操作手柄，可高温高压消毒

5.2、5mm右弯直角钳

**六、直角钳，直径10mm 1把**

6.1、PEEK材质单极操作手柄，可高温高压消毒

6.2、10mm右弯直角钳

**七、冲洗吸引管，两个按键，长度33cm，可高温高压消毒 1把**