肾镜

视向角12°，视场角80°，工作长度224mm，最大插入部外径6.9mm，最小器械孔道内径3.5mm

数量：2条。