**离心机技术参数**

\*1 最高转速：4000r/min

\*2 最大相对离心力：3130×g

3 定时范围：1~99 min59s

4 噪声：≤65dB

5 显示：数字显示

6 操控方式：按键开关

7 电源：AC220V 50HZ

8 输入功率：0.75KW

9 驱动方式：交流变频电机

\*10 电动开锁、开盖自动停机保护

\*11 具有停机软制动防回荡功能

数量：一台。