**北京大学人民医院**

**VPN(血库链接血站调配接口)采购项目**

**（SOW）**

## 1.背景介绍

院内血库向北京市血站定血专用线路。

## 2.系统设计目的

将院内与北京市血站数据交互。

## 3.技术参数

## 1、带防火墙模块（符合卫生局VPN加密方式）

## 2、网络吞吐量：600Mbps

## 3、IPSec吞吐量：200Mbps

## 4、IPSec隧道数：512

## 5、SSL VPN：128

## 6、网络接口：≥ 5个千兆电口

## 4. 项目实施范围

项目实施范围为北京大学人民医院血库。

## 5.技术支持

提供每周7天/每天24小时不间断的热线服务和技术支持，解答院方在系统使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；出现系统故障紧急情况时，公司提供应急方案给院方，确保不影响院方的正常工作业务。

重大技术问题处理

对重大的技术问题，公司技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。